중원로 가로경관 기본설계 및 실시설계 용역

과 업 지 시 서

2023.  12.

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명 : 중원로 가로경관 기본설계 및 실시설계 용역

2. 과업기간 : 계약일로부터 120일

구 분	2023. 12월	2024. 1월	2월	3월	4월	5월	6월
공고 및 업체선정
용역 운영		착수보고	주민설명회 중간보고		최종보고
시공(창원시)

3. 과업예산 : 50,000,000원 (금오천만원, 부가가치세 포함)

*시공(예정) 공사예산 : 500,000,000원 (금오억원, 부가가치세 포함)

4. 계약방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

5. 과업배경 및 목적

가. 진해 충무지구 도시재생활성화 사업의 일환으로 중심시가지형 도시재생 사업지 및 진해 근대 문화유산(진해역, 진해우체국 등)과 연계된 로컬크리에이터, 문화기획자 활동 가능한 가로 공간 조성

나. 도시재생 활성화 사업, 진해 근대역사 문화공간 종합정비계획 수립용역과의

연계성 및 주변경관과의 조화성을 갖는 가로형성 필요

다. 주민의견을 반영한 구체적 사업 실시설계를 수립하여 지역 경쟁력 향상

6. 과업범위

가. 공간적 범위 : 도시재생 활성화 사업지인 진해역 ~ 중원로터리까지 이어지는 중원로와 주변 골목길 일대 건축물(약 67개 상점)들의 입면 포함한 가로 공간 (※ 대상영역 : 위치도 참고)

나. 내용적 범위

- 지역주민 의견수렴을 통한 가로공간 수요조사

- 보행자 및 문화기획자들의 활동촉진을 위해 대상지 가로공간에 스트리트퍼니처, 조경, 조명 설치와 이를 위한 가로정비를 고려한 공간 전략을 수립하여 실시설계(디자인) 수행

- 기본설계안에 대한 주민설명회(2회) 실시 및 요청사항 실시설계에 반영

- 문화재청, 구청 및 경찰서 등 필요한 행정기관과 협의

「진해 근대역사문화공간 현황도」 *연계사업 확장 고려 참조 사진	가로경관 개선사업을 위한 범위 위치도 (면적: 약 25,417㎡ 합산 거리: 약665m)
중원로터리 방향(현장사진)	진해역 방향(현장사진)
사거리 정주공간 및 가로경관 부재(현장사진)	조경식재 및 인도점거 무단 구조물(현장사진)
가로 정주공간 개인 무단 설치물(현황사진)	상권 안내판 개인무단 설치물(현황사진)

7. 과업 내용 (과업 세부내용 참조)

1) 대상지 현황조사 및 분석

가. 건축경관 마스터플랜, 근대역사문화공간 종합정비계획 등 관련 자료, 사례분석을 통한 실현 가능한 디자인 방안 조사

나. 중원로 및 대상지 실측, 시설물, 조명, 조경 등 물리적 사업 가능 영역, 전기 등 기반공사 대상구역 실측 및 환경 분석

다. 가로경관 설계 방향에 대한 주민의견(주민설명회 2회) 청취 후 반영하여

설계 진행

2) 기본설계 및 실시설계 도서 제출

가. 근대건축 입면과 조화를 이루고 군항제 및 지역축제의 거리공연, 부스설치 등과 연계 가능한 스트리트 퍼니처, 조경, 조명, 바닥정비 계획 (예시 참조)

나. 창원시 충무지구 건축기반 통합 마스터플랜에 맞춘 가로경관 파사드 계획

다. 중원로 가로와 보태가, 벚꽃마루 등 등록문화재 건축물에 어울리는 경관 조명 계획

[예시] parklet

모든 거리 조건에 적응할 수 있으며 구성 요소를 재배열, 추가 및 수정할 수 있는 유연성을 제공하며,

부품 키트로 시스템을 설계. 확장, 수정 및 개별성 부여 가능해야 함.

[현장 열람문서]

1) 충무지구 건축기반 통합마스터플랜은 도시재생 뉴딜사업 선정 이후 도시재생활성화계획의 일환으로   건축경관/자산 지역특화 재생사업에 대한 건축기반 통합마스터플랜이 수립 됨

2) 진해구 서부권 경관 및 보행환경 개선사업 최종보고서

Ⅱ		과업 세부내용

1. 기본계획 및 관련계획 검토

가. 계약상대자는 아래항목에 대하여 변경사항이나 부적합한 사항이 있는지 조사․검토하여 실시설계에 반영 하여야 한다.

1) 충무지구 사업구간 내 도시계획 현황, 창원시 경관계획, 창원시 공공디자인,

건축기반 통합마스터 플랜, 진해 근대역사문화공간 종합정비계획 등 관련

계획 검토

2) 기본설계안에 대한 주민설명회(2회) 및 도시재생지원센터와 자문회의 후 협의하여 내용 반영

나. 기타 주요한 논의가 필요한 사항을 검토

2. 기본설계 계획 수립

가. 주변현황조사 및 여건분석

1) 보행환경, 가로경관, 가로시설물, 녹지 등 주변 현황 조사

2) 사업지 여건분석

나. 근대건축 입면과 축제 프로그램과 연계 가능한 가로경관 디자인 제시

다. 스트리트 퍼니처, 조명, 조경, 포켓주차장 등이 축제 등의 한시적 프로그램 운영과 일상적 거리이용의 원활한 구조 및 활용 계획으로 제시

라. 등록문화재 및 중원로 직선가로 특성을 검토하여 주·야간 조명 디자인 제시

마. 주요 장소별로 개선된 전ㆍ후 모습 제시

바. 창원시 충무지구 건축기반 통합마스터플랜, 진해 근대역사문화공간 종합계획과

연계한 기본구상 필요

3. 실시 설계

- 스트리트 퍼니처(바닥재, 테이블, 벤치, 안내판, 쉼터, 문화공간, 조형물 등)

가. 유지관리 및 보수에 용이하도록 디자인 설계를 제시하여야 한다.

나. 가존 보도블럭과 버스정류장과 조화되며 (필요시)이동이 가능한 구조로 설계되어야 한다.

다. 스트리트 퍼니처 종류, 설치 위치와 개소는 공사비 예산을 고려하여 선정하여야 한다.

라. 축제 시 필요한 기반시설로의 이용과 주차연계 디자인을 고려하여야 한다.

- 가로 조경

가. 기존 가로수를 보존하고 정적인 거리를 활기차게 변화시키고 계절별 유지관리에 편리한 수목과 이용자 편의를 최우선 고려하여 설계하여야 한다.

나. 스트리트 퍼니처와 조화로운 구성으로 (필요시)이동이 가능한 구조로 되어야 한다.

- 가로 조명

가. 경관조명은 주변 환경과 조화를 이루되, 과도한 색상 및 움직임이 있는 조명은 지양할 것.

나. 등록문화재 등 기존 건물들의 특성을 반영하여 설계하여야 한다.

4. 설계변경 조건

가. 준수사항

1) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업지시서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

2) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 창원시도시재생지원센터가 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가 과업에 대하여는 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

3) 본 과업지시서의 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

나. 설계변경

본 설계진행 중 창원시도시재생지원센터가 필요하다고 인정하여 설계변경을 요구할 때 계약상대자는 이를 거부할 수 없으며, 이를 성실히 수행하여야 한다.

다. 설계변경 조건

1) 본 과업 수행중 정책변경 또는 창원시도시재생지원센터의 계획변경으로 인하여

과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 지시내용이 변경 될 경우

2) 민원발생에 의한 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 창원시도시재생지원센터의 계획변경으로 신규 공종 또는 용역물량의 증감이

발생할 때

4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

5) 관계기관 협의, 발주기관의 계획으로 인하여 과업내용이 변경될 경우

6) 기타 정당한 변경사유가 있을 경우

- 일반사항

가. 차후 실시설계용역을 위하여 기본계획의 디자인 의도를 상세히 설명하여야 하며, 예정 공사비(5억원) 집행 시 협조하여야 한다.

나. 보행자의 시선을 고려한 디자인과 경관조명의 위치를 충분히 고려하여 이에 적합한 배치계획을 작성하여야 한다.

다. 재료명, 재료특성, 조립부품과 규격, 색상코드, 마감처리방법, 두께, 제작방법, 조립순서 등을 명확히 표현하여야 한다.

라. 실시설계는 쉽고 정확히 시공할 수 있도록 상세한 디자인과 치수가 설계도서에 나타나도록 작성하여야 한다.

마. 제안 디자인은 각종 자문을 거쳐서 최종 확정된 디자인이어야 한다.

바. 사용자재는 내구성 및 심미성이 있고 에너지절약 및 친환경소재를 사용하여야 한다.

사. 공사비가 경제적이며, 시공 및 유지관리가 용이하도록 설계하여야 한다.

아. 기존 구조물에 영향이 최소화 되는 방안 검토 및 기준으로 제시하여야 한다.

자. 본 용역에 사용하는 각종재료와 제품은 국산자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품과 고효율 인증제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택 하여야 한다.

차. 기타 부대시설의 설계는 창원시도시재생지원센터와 협의하여 설계하여야 한다.

5. 성과품 작성 및 납품

- 성과품 작성 일반사항

가. 성과품 작성 일반사항

1) 모든 성과품은 분야별로 작성하고, 인쇄는 창원시도시재생지원센터와 상의

하여 승인받아 작성한다.

2) 표기에 사용되는 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙

으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

3) 성과품은 창원시도시재생지원센터가 요구하는 규모에 따라 구분하여 작성

제출한다.

4) 성과품 설계도서에는 시공 상 의문이나 문제점이 발생하지 않도록 현장을 이해

하여 작성하여야 한다.

5) 관련법규 및 제반규정을 준수하여 작성하여야 한다.

6) 보고서 작성에 관한 사항

① 최종보고서의 재질은 정밀사진 및 도면 등의 표현이 가능하도록 전문가 및

창원시도시재생지원센터와 협의하여 선정하여야 한다.

② 최종도면 및 최종보고서의 전산파일(USB) 제출 시 활용이 가능하도록 조치하여야 한다.

③ 각종 보고회에 제출하는 보고서는 과업의 특성을 고려, 컬러인쇄를 원칙으로 한다.

- 성과품 작성 세부사항

가. 전산파일(USB) 작성기준

1) 해당 과업 납품도서 전체를 USB에 저장하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

2) 각각의 도서를 작성하는 프로그램은 호환이 가능한지 여부를 확인 하여야 한다.

3) 도면 작성은 CAD프로그램을 사용하여 시트파일 형태로 작성하고 사용된

한글 Font를 함께 수록하여 파일 읽기에 지장이 없어야 하며, 종류별로 목차

를 구성하고 도면을 분류하여 수록하여야 한다.

4) 보고서는 워드프로세서로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일 및

그림 파일을 함께 수록하여야 한다.

5) 기타 필요한 데이터는 호환이 가능한 프로그램으로 작성하여야 한다.

나. 설계도면 작성에 관한 사항

1) 설계도서는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 설계도서 작성기준에 따라

작성하여야 하며, 기타 관계법령에서 정하는 사항에 적합하여야 한다.

2) 설계용 도면은 도면의 훼손을 방지할 수 있도록 하고 보관이 용이하도록

케이스에 내장하여 제출 하여야 한다.

3) 도면 작성 시 각부 치수(미터법 사용), 사용자재(품질, 규격, 형태) 상세도 작성

및 평면도 명기, 도면 이해를 위한 주기 및 시공 시 유의사항 등을 상세히

명기하여 시공 및 적산에 반영하여 작성하여야 한다.

4) 도면표기는 관련 법규 및 제반 규정을 준수하여 표기하고 참여 책임기술자가

서명 날인 하여야 한다.

*참여 책임기술자는 계약시 명시해 두며, 변경시 발주처에 동의를 얻어 변경가능. 또한 기술사, 건축사 자격증 또는 박사학위 이상자를 대상으로 한다.

다. 시방서 작성에 관한 사항

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능,

구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등

을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 등을 근간으로 설계자의

의도가 정확히 반영되어야 한다.

2) 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세

하게 수록하고 알기 쉽게 작성 하여야 한다.

3) 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나, 공사시방서 내용 상호간에 중복되지

않도록 작성하여야 한다.

4) 특별히 포함되어야 할 사항

가) 자재, 장비사용에 관한 사항 또는 과업에 따른 설계자의 공사지침, 방법 등에 대한 규정 등으로 시공 용역과업 수행 시 준수되어야 할 사항

나) 공사에 사용될 자재의 성능, 규격 및 시험 등 자재에 관한 사항과 시공방법, 허용오차 등 시공에 관한 사항, 공사 전반에 관한 주의사항과 절차 등 기술적인 사항

라. 설계예산서 작성

1) 예산서의 구성: 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 수량산출서 및 단가산출서로 구별하여 작성한다.

2) 설계예산서: 설계예산서는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

3) 원가계산: 원가계산은 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”에 의거 작성 하여야 한다.

4) 총괄내역서: 총괄내역서에는 제경비의 산출근거가 포함되어야 한다.

5) 단가산출서의 작성

가) 노임의 기준 : 노임기준은 납품전 공사노임단가(당해년도 최근 대한건설협회

발표)를 기준 한다.

나) 품셈 : 품셈은 최근「건설공사 표준품셈」에 준한다.

다) 재료비 : 재료비는「정부구매물자 가격정보」를 포함하여 2개 이상의 물가

정보지를 조사하여 산출한다.

라) 견적서 : 공사비 산출을 위한 견적서는 2개 업체 이상의 것을 기준으로 하되,

부득이한 경우에는 발주처와 협의하여 1개 업체의 견적서를 기준으로 할 수 있다. 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있을 때는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.

6) 수량산출서의 작성 : 수량산출서는 별책으로 작성한다.

가) 각 공종별로 수량을 산출 집계 하여야 한다.

나) 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

다) 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

Ⅲ		과업수행 지침

1). 착수신고서 및 기타 제출서류

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 지방자치단체 과업계약 일반조건 규정에

따라 다음 서류를 각 1부 제출 하여야 한다.

가) 착수신고서

- 사업착수 보고서

- 참여기술자 명단 및 책임기술자 선임계(이력서 첨부)

- 기술과업 수행 예정공정표

나) 분야별 참여기술자, 장비투입계획 및 작업계획서

다) 보안대책 및 보안각서

라) 과업수행에 필요한 아래 서류

마) 내국기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 학력, 경력사항을 확인할 수

있는 서류

바) 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할

수 있는 서류

사) 기타 계약담당자가 지정한 서류제출 사항

2) 과업수행계획서 제출

계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 세부과업 수행계획서를 작성, 창원시

도시재생지원센터에 제출하여 검토를 받아야 한다.

3) 참여기술자 서명

과업수행계획서에 참여기술자(총괄 및 책임기술자) 본인의 이름을 직접 기재한   명단을 작성 제출함으로써 책임의식 고취 등 설계수준을 향상시킬 수 있도록

설계실명제의 내실화를 기하여야 한다.

4) 행정업무(자문, 검토)이행 및 공정보고

계약상대자는 아래 진행단계 등에 대해 최종 성과품 납품전 창원시도시재생지원센터에서 요구하는 모든 행정업무를 이행하여야 하고, 이에 필요한 자료들은 ‘계약상대자“의 부담으로 제출하여야 한다.

가) 주민설명회(2회) 및 협의

나) 사업 발주처(창원시 및 센터) 협의

다) 문화재청, 구청 및 경찰서 등 필요한 기관 협의

5) 보고회 및 공정보고

가) 착수보고

나) 중간보고

다) 주민설명회(2회, 주민의견 수렴)

라) 최종보고(도시재생현장지원센터와 최종 협의, 최종공유회 2주전)

마) 최종공유회(주민, 창원시, 센터)

바) 매주 1회 서면 주간공정보고 실시

6) 기타 보고회

- 설계내용의 주요사항이 변경될 경우 또는 설계방향 결정을 위하여 자문을 받을 필요가 있는 경우 등 창원시도시재생지원센터가 필요하다고 인정하는 경우

- 과업수행에 있어 부분별, 단계별 과업의 진척상황 등 창원시도시재생지원센터의 요청이 있을 경우

8) 지적사항의 조치

각종 보고회에 요청사항에 대하여는 면밀히 분석․검토하여 창원시도시재생지원센터

에 조치계획 보고 및 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

9) 기타사항

가) 본 과업과 관련한 보고회, 행사 등의 회의록, 사진 등 일체의 기록을

작성하고 관리․보관 하여야 한다.

나) 과업완료 후에는 각종 기록을 정리하여 발주처에 제출 하여야 한다.

7. 일반사항

- 과업수행방법 및 책임한계

1) 과업수행 방법

가) 본 과업지시서는 「중원로 가로경관 기본설계 및 실시설계 용역」에 대한 과업을 원활히 수행하기 위한 필요 사항을 정하며, 본 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령, 정부제정 표준시방서(건축, 토목, 조경, 전기등)에 의거 수행 하여야 하며, 창원시도시재생지원센터와 협의하여 수행 하여야 한다.

나) 계약상대자는 본 과업 내용서와 창원시도시재생지원센터에서 제공하는 자료 등에 따라 과업을 충실히 이행하여야 하고 창원시도시재생지원센터의 지휘감독을 받아야 하며 책임기술자 및 분야별 참여기술자는 업체현황 평가 시 제출한 기술자를 본 과업에 투입하여야 한다. 단, 퇴직․질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 동등 기술자(자격,경력, 학력) 이상의 자로 사전에 승인을 받아야 하고, 과업수행도중에 부득이 변경하여야 할 경우 또한 같다.

다) 과업성격상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우에는 창원시도시재생지원센터의 승인을 득하여, 특정기관 및 업체에게 과업의 일부를 의뢰하여 시행할 수 있다.

라) 창원시도시재생지원센터는 과업수행중 참여연구원이 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 계약상대자에게 참여연구원의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 교체 하여야 한다.

2) 책임한계

가) 설계오류

- 설계내용이 표준시방서 등 설계기준에 비추어 하자가 있는 경우에는 창원시도시재생지원센터의 검토․확인 등을 받아 작성된 도서라 할지라도 계약상대자의 설계오류에 대한 책임은 면제되지 않는다.

- 기본계획 성과품을 성실히 검토하여 설계하자 및 오류가 있을 경우에는 이를

수정․보완하여야 하며 최종 납품되는 성과품에 대한 책임은 본 과업의 계약상대자가

진다.

나) 보안사항

보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은

계약상대자가 진다.

3) 과업 감독 등

창원시도시재생지원센터는 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여

다음의 계약관련 업무내용을 확인ㆍ감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에

적극 협조 하여야 한다.

가) 기술인력 동원현황

나) 과업단계별 과업추진내용 및 공정현황

다) 기타 확인에 필요한 사항

4) 과업점검

창원시도시재생지원센터는 설계품질 확인 및 원활한 과업업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 과업감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

마. 특허권의 사용 및 디자인·재료선정

가) 본 용역수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 지적재산권·특허권의 권리를 사용·편취 할 때는 계약상대자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

나) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(K.S), 각종표준 시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지 보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영해야 한다. 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 발주처의 승인을 받되 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시 하여야 한다.

바. 타 계약 상대자와 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약자

상호간에 과업분할 협의서를 작성 후 수행 하여야 한다.

사. 과업기간 변경

다음의 경우에 한하여 창원시도시재생지원센터의 승인을 얻어 과업기간을 변경

할 수 있다.

1) 천재지변 등으로 작업이 불가능 할 때

2) 발주자의 방침변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

3) 계약 이후 당초 설계수량이 현저하게 증감되었을 때

4) 기타 창원시도시재생지원센터가 필요하다고 인정하는 경우

5) 민원발생에 의한 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

Ⅴ		추진내용 및 성과품

구 분	주요내용	제출물
최종 및 결과보고서	- 사업결과(최종용역결과) 보고서 자료집 ＊ 단, 결과물은 발주기관과 사전검토 후 제출가능 - 증빙보고서(과업결과물 모두 제출)	- 최종보고서 책자 10부 - 파일 (USB) 1개 - 증빙서류 1식	A4 좌철 제본
	착수보고 (착수 후 7일 이내) 중간보고 (50%이상 수행 시) 수시보고(필요 시) 최종보고(주민설명회, 유관기관 협의 기록 첨부)	보고회 개최 및 보고서 제작 * 방식 및 방법 추후 협의
	설계도서 설계(디자인) 종합보고서 공사비예산서 수량산출서 단가산출서 지장물조서 현황조사 사진자료집 공사시방서 (일반시방서, 특별시방서 구분) 유지관리 지침서 디자인시뮬레이션(3d, psd 파일 등 USB 동봉) 설계도서 전자파일	3부 * A3도서(설계도서, 디자인 시뮬레이션) * 그 외 규격 A4	기본 설계도서 전자파일 USB 1개
주민설명회	2회	- 설명자료, 의견 기록문

※ 성과품의 작성내용, 품명, 수량은 발주자의 요구에 의해 변경될 수 있음.

※ 본 과업은 창원시 충무지구 건축경관/자산 지역특화 재생사업 일환으로 진행되는 사업으로 창원시에서 통지하는 사업

지침 및 가이드라인을 준수하여야 한다.

※ 건축 경관 마스터플랜 보고서 및 부록의 내용, 분류 방식, 기록 방식을 참고하여 작성하고 그 방식을 발전시킨다.